Diagram, schematic

Description automatically generated

void setup(void){

pinMode(OUTPUT,2);

pinMode(OUTPUT,3);

pinMode(OUTPUT,4);

}

void loop(void){

digitalWrite(2,HIGH);

delay(1000);

digitalWrite(2,LOW);

delay(1000);

digitalWrite(3,HIGH);

delay(1000);

digitalWrite(3,LOW);

delay(1000);

digitalWrite(4,HIGH);

delay(5000);

digitalWrite(4,LOW);

}